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Fujifilm объявляет о выпуске третьего компактного, легкого и стильного объектива для серии X
FUJINON XF50ммF2 R WR
Пыле-брызгозащищенный телеобъектив со средним фокусным расстоянием, высокоскоростной автофокусировкой и отличной резкостью — идеальной выбор для портретной и повседневной съемки

Корпорация FUJIFILM  в середине февраля 2017 года представит новый объектив FUJINON XF50мм F2 R WR. Он пополнит линейку сменных объективов серии X, которые славятся выдающимся качеством изображения. Объектив с фокусным расстоянием, эквивалентным 76 мм (в формате пленки 35 мм) и максимальной диафрагмой F2.0 позволяет создавать красивые эффекты боке. Этот компактный и стильный объектив предлагает высокую скорость автофокусировки и весит всего 200 г. 
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Рекомендованная розничная цена  FUJINON XF50ммF2 R WR  29 999 руб.

[bookmark: _GoBack]Телеобъектив со средним фокусным расстоянием XF50ммF2 R WR максимально использует возможности матрицы Fujifilm X-TRANS CMOS. Его компактная и легкая конструкция состоит из 9 элементов в 7 группах, включая асферическую низкодисперсионную линзу (ED), а также имеет внутреннюю систему фокусировки* на базе шагового двигателя** для быстрого и бесшумного автофокуса. Многочисленные металлические детали создают стильный вид, передавая ощущение надежности и премиальности продукта, а кольца диафрагмы и фокусировки повышают удобство использования. Объектив устойчив к погодным воздействиям, защищен от пыли и способен снимать при низких температурах до -10 °C, что делает его идеальным выбором для различных условий съемки.
XF50ммF2 R WR пополнит линейку компактных, легких и стильных объективов Fujifilm, которая в настоящее время включает в себя FUJINON XF35ммF2 R WR и XF23ммF2 R WR, повышая тем самым привлекательность беззеркальных цифровых камер Fujifilm.

Особенности продукта

(1) Передовая оптика
・ Объектив содержит 9 элементов в 7 группах, включая одну асферическую нерассеивающую линзу (ED), которая предотвращает появление сферических и хроматических аберраций. Оптическая конструкция позволяет добиться выдающихся результатов и минимизировать отклонения в качестве изображения на разных расстояниях съемки.

(2) Компактность, легкость и стильный дизайн
　　 ・Объектив весит всего 200 г.
　　 ・Металлическая отделка в стиле объективов XF35ммF2 R WR и XF23ммF2 R WR передает ощущение надежности и премиальности.
・Компактный и стильный дизайн практически полностью исключает механическое виньетирование*** при использовании оптического видоискателя на камере FUJIFILM X-Pro2.  
　　 ・Кольца фокусировки и диафрагмы имеют плавный ход с точными щелчками для удобства работы.
(3)　Быстрый и бесшумный автофокус
　・В системе внутренней автофокусировки  используется шаговый двигатель, который перемещает фокусирующую группу элементов для бесшумного и быстрого автофокуса.

(4)  Устойчивость к погодным воздействиям и пыли, работа при низких температурах до -10 °C
・ Объектив герметизирован в десяти точках вокруг оправы 
для защиты от пыли и влаги. Он также способен 
работать при низких температурах до -10 °C. При использовании с погодостойкими 
и пыленепроницаемыми корпусами FUJIFILM X-Pro2 или X-T2 
пользователи могут спокойно снимать во время небольшого дождя или в пыльной среде.




         *　Система автофокусировки, которая перемещает некрупные линзы в середине или в задней части объектива.
        **　Быстрый и точный мотор, осуществляющий пошаговую фокусировку с помощью электрических импульсов.
　***　Когда часть бленды или оправы объектива закрывает изображение в оптическом видоискателе

3. Основные технические характеристики
	Тип
	ОБЪЕКТИВ FUJINON XF50mmF2 R WR 

	Конструкция объектива
	9 элементов в 7 группах
(включая 1 асферическую нерассеивающую линзу)

	Фокусное расстояние (эквивалент формата 35 мм)
	f=50 мм　(76 мм)

	Угол поля зрения
	31,7°

	Макс. диафрагма
	F2

	Мин. диафрагма
	F16

	Управление диафрагмой
　　Количество лепестков
　　Размер ступени
	
9 (круглое отверстие диафрагмы)
1/3EV (19 шагов)

	Диапазон фокусировки
	39 см～∞ 

	Макс. увеличение
	0,15x    

	Внешние размеры: Диаметр x длина (прибл.)
(расстояние от фланца крепления объектива)
	Ø 60 x 59,4 мм

	Вес (прибл.) 
(без учета крышек, бленд)
	200 г　　 

	Размер фильтра
	Ø 46 мм

	Аксессуары в комплекте
	Крышка объектива FLCP-46
Задняя крышка объектива RLCP-001
Бленда объектива
Тканевый чехол
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